**ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

Απαιτεί 2 αλκαλικές μπαταρίες AA (1.5V) (περιλαμβάνονται).

Bluetooth® 4.0, Ενότητα χαμηλής ενέργειας.

Θερμοκρασία λειτουργίας: 5 ° C έως 60 ° C.

**ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ**

Βαλβίδα διαφράγματος ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας υψηλής πίεσης:

Ρυθμός ροής: 0.0083 έως 15 GPM (0.5 έως 900 GPH).

Συνιστώμενη πίεση: 7 έως 116 PSI.

**ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ**

iOS 9.0 ή παραπάνω

Android 4.4 ή νεότερη έκδοση

Μέγιστη απόσταση επικοινωνίας: 10m.

**ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ**

Bluetooth, CE, IPX6